/*
Projet ReprapJeanne

Fixations à chaque bouts des bielles
(les bielles sont des barres de cerf-volant: 
des cylindres de 4mm de diam et de 60 cm de long)

github: https://github.com/gnieark/reprapJeanne
wiki https://mail.jeannedhack.org/wicked/display.php?page=reprap_geante

By Gnieark https://blog-du-grouik.tinad.fr
& TranKILLoman   

License GNU-GPL V3

*/

$fn=100;

difference(){

	union(){
		difference(){
			cylinder(r=10.5,h=10);
			translate([-11,0,-0.001]) cube([22,11,11]);
		}
		translate([-10.5,-0.001,0]) cube([3,3.5,10]);
		translate([7.5,-0.001,0]) cube([3,3.5,10]);
		translate ([-5,-29,0])cube([10,19.7669,10]);
		translate ([-5,-29,-4.599])cube([10,10,4.6]);
	}
	
	union(){
		translate([0,0,-0.001]) cylinder(r=7.5,h=15);
		//trou de la biellette
		translate([0,-29.01,5]) 
			rotate([270,0,0]) 
				cylinder(r=2.3,h=15);
		//trou pour l'écrou (serrage)
		translate([-2.85,-29.01,-1.6]) cube([5.7,10,2.7]);
		//trou pour vis de serrage
		translate([0,-24,-6]) cylinder(r=1.5,h=10);
		//axe
		translate([-11,1,5]) rotate([0,90,0]) cylinder(r=1.5,h=23);
	}

}