reprapJeanne
============
On construit une imprimante 3D grande taille,de type Rodstock:
Hauteur: 2m (1.40m utiles), base: cylindre d'env 80cm de diamètre.

##Wiki:
Par là: https://mail.jeannedhack.org/wicked/display.php?page=reprap_geante

##Contribuer:
Le plus simple est de venir nous rencontrer, le lundi soir, vers 20 h au hackerspace Jeannedhack (Rouen - France):  https://www.jeannedhack.org/

##To do(dans l'immediat):
* Imprimer et installer la nouvelle version des pieds et haut de l'axe (afin de rendre l'imprimante plus stable). Et ça va être galère, faut tout démonter.
* (Gnieark: finir le dessin de la nouvelle version des glissements: 2 roulements supplémentaires pour meilleure stabilité, et barre pour le endstop clipsable)
* Electronique et firmware: Pololus à régler, qualques faux contacts à éliminer définitivement, configuration du firmware à affiner)
* @Moul: Porter Octopi sur son protrotype ultra secret de board
